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一、用途
支撑剂破碎率是支撑剂产品在油气井开采过程选取的重要依据，因此在选取支撑剂时，需要进行支撑剂抗破碎率评价实验。
二、执行标准
符合《SY/T 5108‑2025 水力压裂液和砾石充填作业用支撑剂性能测试方法》
三、结构组成
由底筒、中筒、铺置器内芯、上筒、筛网、锥面、压环组成。
筛网直径：48 mm、锥面高度：18 mm、压环高度：12 mm、内芯筛网孔径分为 5 种规格：16/20 目、20/40 目、30/50 目、40/70 目、70/140 目5个型号。
四、技术规格
1、底筒直径长度：130mm
2、中通长度：83.6mm
3、上筒直长度：78mm
4、内芯规格：16/20 目、20/40 目、30/50 目、40/70 目、70/140 目5个型号
5、配合破碎室直径：50.8mm
6、内芯直径50.8mm
7、材质：304不锈钢




